询价采购文件

项目编号：TZLC20230603

项目名称：静配中心基本设备与耗材采购项目

代理机构：泰州林诚项目管理有限公司

二〇二三年六月

目 录

一．询价邀请函

二．供应商须知

三．项目技术要求和有关说明

四．合同条款

五．附件

# 第一章 询价邀请函

泰州林诚项目管理有限公司受泰州职业技术学院的委托，对静配中心基本设备与耗材采购项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加询价并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：静配中心基本设备与耗材采购项目

2.项目编号：TZLC20230603

3.项目预算（最高限价）：8.5万元

4.采购方式：询价

5.采购人：泰州职业技术学院

（二）供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：供应商应具备《医疗器械经营许可证》（可经营一类医疗器械）；

4.不接受联合体投标。

（三）询价文件的获取

时间：2023年6月5日至2023年6月7日

地点：泰州职业技术学院网页下载

方式：发送确认函至邮箱（3317004925@qq.com）

售价：本项目不收取报名费。

（四）询价时间、地点

询价文件接收开始时间：2023年6月9日9:00。

询价文件接收截止时间：2023年6月9日9:30，询价截止时间后的响应文件恕不接受。

询价文件接收地点：泰州市开发区雪铁龙路1号(梦创中心南楼二楼会议室三）。

（五）响应文件份数：响应文件一式叁份，正本壹份、副本貳份

（六）本项目联系方式

采购代理机构：泰州林诚项目管理有限公司

地址:泰州市开发区雪铁龙路1号(梦创中心南楼2006室）

项目联系人:王女士 电话：19951167066

采购人：泰州职业技术学院

联系人：窦老师 电话：13951165139

地址：泰州市医药高新区天星路8号

（七）确认函

确认函

泰州职业技术学院：

我公司已知 项目的相关要求，并完全清晰理解全部内容，不存在任何误解之处，同意放弃提出质疑的权利。经我公司认真研究，决定无保留地接受采购文件的所有条款，准时参加本项目的询价活动。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

注：供应商于2023年6月7日17时将确认函发送至邮箱（3317004925@qq.com)，供应商应如实填写有关内容和信息，如内容不完整，造成无法联系的，其引发的不良后果由供应商自行承担。未在规定的时间内提供资料的，采购人有权拒绝其询价。

# 第二章 供应商须知

(一) 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二) 采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3.供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4.采购文件仅作为本次询价项目使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归泰州职业技术学院。

（四）采购文件的补充或修正：

1. 在报价截止时间三个工作日前代理公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足三个工作日的，将顺延提交响应文件的截止时间。
2. 如需对采购文件进行补充或修正，采购人将在泰州职业技术学院网发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五）响应文件的组成：

1. 响应函（**格式见附件）**
2. 资格、资信证明文件：
3. 关于无重大违法记录的书面声明（**格式见附件**）
4. 供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；
5. 供应商法定代表人授权委托书（**格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外**）；
6. 供应商法定代表人身份证复印件；
7. 供应商法定代表人授权代表身份证复印件（**法定代表人亲自参加报价的除外**）；
8. 供应商近六个月中任意一个月份(不含询价当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年内任一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
9. 供应商近六个月中任意一个月份(不含询价当月) 的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
10. 承诺书（**格式见附件**）；
11. 采购人要求的特定资质证明复印件（**详见“询价邀请函”-“供应商资格要求”）**。
12. 报价一览表和明细表**（格式见附件）**
13. 采购需求响应表**（格式见附件）**
14. 要求采购人提供的配合**（如有自拟并自行添加）**
15. 其它（供应商认为有必要提**供的声明和文件，如有自拟并自行添加**）

上述1-4项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。

（六）响应文件的制作：

1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2. 响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 如无特别说明，供应商报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。
4. 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。
5. 响应文件应按照“响应文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。
6. 响应文件一式叁份，正本壹份，副本貳份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明项目名称及编号并加盖公章。
7. 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
8. 报价费用自理。

（七）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1. 响应文件未按规定的期限、地点送达的；
2. 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；
3. 供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加询价会议的；
4. 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6. 被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7. 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；
8. 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
10. 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；
11. 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
12. 不同供应商响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一人编制的；
13. 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；
14. 不同供应商的报价资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
15. 项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
16. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
17. 询价小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；
18. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19. 响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
20. 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八）评审：

评审工作由泰州林诚项目管理有限公司负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。如有争议最终由询价小组认定。

* 1. 响应文件的审查
		+ 1. 报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
			2. 正本与副本不符，以正本为准。
	2. 评审程序
1. 响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
2. 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询报价供应商在报价截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备报价资格。
3. 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
4. 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。
	1. 成交标准

本项目在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。如因最低评审价相同导致无法确定成交供应商的，则由采购人抽签决定。

（九）确定成交供应商：

1. 询价小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。
2. 采购人将在泰州职业技术学院网发布成交结果公告。采购人和询价小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人或者代理公司。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人或者泰州林诚项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，不予受理。
3. 采购代理机构向成交方发出《成交通知书》。

（十）采购终止：

在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1. 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算的供应商不足3家的。

（十一）不良行为：

成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

* + - 1. 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
			2. 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
			3. 拒绝履行合同义务的。

**（十二）**签订、履行合同：

1. 采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2. 成交方非因不可抗力未履行采购文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，代理公司将根据具体情况提请监管部门做出相应处理。
3. 成交服务费：

本项目服务费贰仟元（含评审费），由成交供应商在领取成交通知书之前缴纳给代理公司，请供应商在报价时予以考虑。

# 第三章 项目技术要求和有关说明

**一、项目需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 生物安全柜 | 1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；2、单人操作，工作区宽度≥900mm；3、前窗10度倾角设计，方便操作；4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；**\*5、**具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供证明资料；6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1cm；7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级；**\*8、**前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；**\*9、**标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；10、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；11、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命；12、风速：下降风速≥0.31m/s；流入风速≥0.55m/s；13、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；14、产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；15、交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；**\*16、**实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示进度0.01；17、进口风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；18、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；19、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；20、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；21、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；**\*22、**有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；23、该产品生产企业具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书；CE/EN认证；\*24、该产品生产企业通过ISO9001 ISO13485 ISO14001 ISO45001； | 1 |
| 2 | 洁净工作台 | 1、产品类型：单人单面洁净工作台2、气流模式：垂直层流3、外形长度：≤1030mm4、工作区长度：≥900mm5、工作台面高度：770±10mm6、工作区洁净度：100级7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h）8、工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调9、工作区内部照度：≥300LX10、噪声：≤60分贝11、采用世界名牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）12、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命13、前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm14、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出15、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳16、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44**\*17、**三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险**\*18、**具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象**\*19**、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害**\*20、**可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒**\*21、**紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用22、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备23、底座设有4个万向脚轮和4个固定底脚，方便移动和定位 | 2 |
| 3 | 低温高速离心机 | 一、仪器特点1.微机控制，彩屏显示。2.变频无刷电机、触摸面板。3.操作简便、体积小、重量轻、噪音低和使用率高等优点。4.整机ABS与钢架体结构，平稳、安全，具有观测孔。5.适用于生物、医学、科研等样本较少的分离，是遗传基因、蛋白核酸PCR实验首选产品。二、主机参数最高转速 ≥16000r/min最大相对离心力 ≥17800×g最大容量 12×5ml转速精度 ±20r/min温控范围 -20℃～+40℃　温控精度 ±1℃电机 交流变频电机压缩机 进口高效压缩机电机功率 500W制冷功率 168W整机功率 668W定时范围 1min～99min59s整机噪音 <55dB电源 AC220V 50Hz 10A净重 40kg外形尺寸 340×590×300mm三、配置转子要求角转子：12×1.5/2ml （转速：16000r/min 离心力：17800×g） | 1 |
| 4 | 振荡器 | 1、型号：MIX-25002、操作显示方式：旋钮+刻度3、圆周直径：3mm4、振荡方式：圆周涡旋5、运行方式：连续运转或点动6、速度范围：0-2800rpm7、输入电源：AC220V；AC110V：50/60Hz8、功率：60W9、外形尺寸：（W×D×H）134×156×150 mm10、净重：2.4kgs11、配件：多种配件可以选择可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器。12、振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用13、电机无级调速，低速平稳，高速强劲14、减震机脚设计，具有良好防震效果，适合高速工作 | 3 |
| 5 | 单门药品冰箱 | 1、符合GSP认证2、风冷无霜 循环制冷3、阴凉/冷藏双模式4、容量：大于300L5、功率：180W6、重量：42KG7、尺寸（MM）：600\*515\*19208、控温方式：电子温控 | 1 |
| 6 | 双门药品冰箱 | 1、符合GSP认证2、风冷无霜 循环制冷3、阴凉/冷藏双模式4、容量：大于800L5、功率：305W6、重量：88KG7、尺寸（MM）：1200\*600\*19208、控温方式：电子温控 | 1 |
| 7 | 不锈钢操作台 | 操作台长宽高为70\*150\*80厘米 | 4 |
| 8 | 不锈钢推车 | 推车长宽高为60\*40\*86厘米 | 4 |
| 9 | 不锈钢凳子 | 凳面圆形，高47cm | 20 |

**二、其他事项**

1.履约保证金：收到成交通知书5个工作日内，成交供应商缴纳成交金额的10%至采购人指定账户；质保期满后无息退还。

2.质保期：自验收合格之日起，质保期为1年。

3.工期要求：供应商须在接采购人通知后20个日历天内完成供货。

4.付款方式：验收合格后支付合同金额的90%，余款在质保期（一年）满后一次性无息付清。

**第四章 合同书（格式文本）**

项目名称：

采购人： （以下简称甲方） 住所地：

供应商： （以下简称乙方） 住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州林诚项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为 （大写）人民币，分项价款在“分项报价”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、储运费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购 （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和最后报价；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的产品和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后 ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

甲方成立验收小组或聘请第三方验收公司，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项产品性能、技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3. 付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第九条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4. 其他违约责任约定

第十条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（\_\_）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）： 乙方（供应商）：

（盖章） （盖章）

代表人： 代表人：

 年 月 日 年 月 日

**第五章 附件**

附件一：响应文件格式

响

应

文

件

项目编号：TZLC20230603

项目名称：静配中心基本设备与耗材采购项目

供应商名称：

二○二三年 月 日

（一）响应函（格式）：

**响应函**

致泰州林诚项目管理有限公司：

我方收到贵方编号XXXXXX采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

1. 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。
2. 我方愿意提供泰州林诚项目管理有限公司在采购文件中要求的全部文件、资料。
3. 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。
4. 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5. 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
6. 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
7. 我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
8. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

电话： 传真：

通讯地址： 邮编：

（二）关于无重大违法记录的书面声明（格式）：

**关于无重大违法记录的书面声明**

泰州林诚项目管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（XXXXXXXXX）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XXXXXXXXX）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（三）法定代表人授权委托书（格式）：

**法定代表人授权委托书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （授权代表姓名、职务）为我方 “ ” 项目询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字)：

授权代表(签字)：

供应商名称（盖章）：

日 期：

说明：１.上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效；

2.扫描件与复印件具有同等效力。

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证正面复印件 | 加盖公章 | 法定代表人身份证反面复印件 |

委托代理人身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权代表身份证正面复印件 | 加盖公章 | 授权代表身份证反面复印件 |

（四）承诺书（格式）：

**承诺书**

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（XXXXXXXXX）所提供的货物均为全新合格品；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（五）报价一览表（格式）：

**报价一览表**

供应商名称（盖章） 采购项目编号：TZLC20230603

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 总报价 (小写) |
|  |  |
| 大写: |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

**明细报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌、型号规格、技术指标、配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 万元 |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：本表可增加列或增加行，由供应商填写供应商认为需要填写的内容。

（六）采购需求响应表（格式）：

**采购需求响应表**

供应商名称（盖章）: 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离情况 |
| **服务承诺** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| **完工期** |
|  |  |  |  |
| **设备参数要求** |
|  |  |  |  |

**法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：**

**注：**（1）供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

（2）表格不够可自行延长。